| **EUP** | **PIA** | **PODROBNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI** | **POLEG DEJAVNOSTI PREDELJENIH ZA POSAMEZNO NAMENSKO RABO PROSTORA SO DOPUSTNE TUDI NASLEDNJE DEJAVNOSTI:** | **PNRPP****(FI, DIDZP, FZ)** | **PNRPP****(vrsta objekta)**  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GD-1 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| GD-10 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-11 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-12 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-13 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| GD-14 | PPIP | Na območju KD EŠD 2192 - Mišji Dol - Cerkev sv. Lucije (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Lucije je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. |   | CDv(0/0/1); SKs(0,6/15/0,4);  | CDv(G); SKs(AE, C, D);  |
| GD-15 | PPIP | Za GD-15: na kmetijskih objektih je dovoljena uporaba enokapnic v naklonu od 2 do 20 stopinj. |   | SKs(0,6/15/0,4); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| GD-16 | PPIP | Za GD-16: na kmetijskih objektih je dovoljena uporaba enokapnic v naklonu od 2 do 20 stopinj. |   | SKs; PC; SKs(0,6/15/0,4);  | SKs; PC; SKs(AE, C, D);  |
| GD-18 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| GD-19 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| GD-2 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| GD-20 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D); |
| GD-21 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D); |
| GD-22 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D); |
| GD-23 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D); |
| GD-24 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| GD-25 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-26 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-27 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-28 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-29 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-3 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| GD-30 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-31 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-32 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| GD-33 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-34 | PPIP |   |   | PC; Av(0,2/10/0,3);  | PC; Av(CV);  |
| GD-35 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-36 | PPIP | Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20363 - Primskovo - Spomenik partizanskim enotam Primskovega (režim: dediščina) in KD EŠD 20362 - Primskovo - Spominska plošča partizanskim enotam Primskovega (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. | 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb94.200 Dejavnost sindikatov94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij | SKs(0,6/15/0,4); CU(0,9/5/0,8); PC;  | SKs(AE, C, D); CU(AE, D, G); PC;  |
| GD-37, GD-38 | PPIP | Na območju KD EŠD 2191 - Primskovo - Cerkev Marijinega rojstva (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | PC; SSs(0,5/10/0,3);  | PC; SSs(AE, D);  |
| GD-39 | PPIP | Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve Marijinega rojstva in cerkve sv. Petra je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. V naravno vrednoto in njeno neposredno okolico (obseg korenin) ni dovoljeno posegati. Pri morebitnem urejanju okolice lipe je potrebno ohranjati ekološke razmere rastišča. Drevesna vegetacija naj se ohranja. V primeru, da to ni možno, naj se jih na območju enote urejanja prostora nadomešča s starimi sadnimi sortami. | 94.910 Dejavnost verskih organizacij | CDv(0/0/0,9); PC; ZK(0/20/0,2);  | CDv(AE, D); CDv(AE, D, G); PC; ZK(G);  |
| GD-4 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| GD-40 | PPIP | Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| GD-41 | PPIP | Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. V enoti je dovoljena le zidanica. |   | SKg(0,2/10/0,3);  | SKg(C, CV);  |
| GD-42 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| GD-43 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| GD-44 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| GD-45 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-46 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-47 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-48 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-49 | PPIP |   | 53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve | PC; A(0,6/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| GD-5 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| GD-50 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-51 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| GD-52 | PPIP | Na območju NVLP 8018 Bratnica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno posegati in umeščati objektov. |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| GD-53 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| GD-54 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GD-55 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| GD-56 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| GD-57 | PPIP | V EUP (parcela 466/5, k. o. Gradišče) se nahaja NVDP 44009 Jama razočaranj, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geomorfološke podzemeljske naravne vrednote. Na območju NVLP 8018 Bratnica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Na območju KD EŠD 2191 - Primskovo - Cerkev Marijinega rojstva (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 9247 - Primskovo - Cerkev sv. Petra (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19954 - Primskovo - Gradišče Primskova Gora (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 11358 - Primskovo - Tabor (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje sakralno profane stavbna ded. Na območju zemljiških parcel št. 261, 249, 260/1-del, 880/1-del, vse k. o. Gradišče, ki segajo v območje KD EŠD 2192 - Mišji Dol - Cerkev sv. Lucije (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. |   | K2; PC; K1; G; VC;  | K2; PC; K1; G; VC;  |
| GD-6 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| GD-64 | PPIP |   |   | A(0,2/10/0,3);  | A(CV);  |
| GD-65 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| GD-7 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| GD-8 | PPIP |   |   | Av(0,6/10/0,3);  | Av(AE, D, CV); |
| GD-9 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| GR-1 | PPIP |   | 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| GR-10 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| GR-11 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| GR-12 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D); |
| GR-13 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| GR-14 | PPIP | Na območju KD EŠD 20278 - Gozd Reka - Spominska plošča padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); PC;  |
| GR-15 | PPIP |   | 16.240 Proizvodnja lesene embalaže | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| GR-16 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| GR-17 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| GR-18 | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| GR-19 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D); |
| GR-2 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D); |
| GR-20 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D); |
| GR-21 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| GR-22 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| GR-23 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| GR-24 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| GR-25 | PPIP | EUP se nahaja v območju NVLP 8061 Reka; kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. v območju EUP se nahaja NVLP 7704 Gozd - Reka - lehnjak pod Obrivkarjem; na območju NVLP 7704 Gozd-Reka - lehnjak pod Obrivkarjem je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geološke naravne vrednote |   | PC; K2; VC; K1; G;  | PC; K2; VC; K1; G;  |
| GR-3 | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno posegati in umeščati novih objektov.Obrežna vegetacija naj se ohranja.Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| GR-4 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| GR-5 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D); |
| GR-6 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| GR-7 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| GR-8 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| GR-9 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| JA-1 | PPIP |   | 49.410 Cestni tovorni promet; 93.120 Dejavnost športnih klubov | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| JA-10 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| JA-11 | PPIP | Na območju KD EŠD 875 - Zgornja Jablanica - Gospodarsko poslopje pri hiši Zgornja Jablanica 4 (režim: dediščina) in KD EŠD 20066 - Zgornja Jablanica - Kašča pri hiši Zgornja Jablanica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. EUP meji na območje EPO 37300 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij in na območje pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe. | 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj | SKs(0,6/15/0,4); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| JA-12 | PPIP | Na območju KD EŠD 875 - Zgornja Jablanica - Gospodarsko poslopje pri hiši Zgornja Jablanica 4 (režim: dediščina) in KD EŠD 20066 - Zgornja Jablanica - Kašča pri hiši Zgornja Jablanica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. EUP meji na območje EPO 37300 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij in na območje pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe. | 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj | SKg(0/10/0,2);  | SKg(C);  |
| JA-13 | PPIP | Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| JA-14 | PPIP | Na območju KD EŠD 2549 - Zgornja Jablanica - Cerkev sv. Ane (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov v skrajnem severnem delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju cerkve sv. Ane je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. |   | PC; SKg(0/10/0,2); SKs; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKg(C); SKs(AE, C, D);  |
| JA-15 | PPIP | Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Ane je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. Na obstoječe odprtine cerkve naj se ne namešča žičnatih mrež ali polken z režami, ki so manjše od 50 x 15cm. Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Obnovitvena dela naj potekajo v času med 1. septembrom in 15. aprilom. Pred začetkom izvajanja del se morajo izvajalci posvetovati z območno službo za varovanje narave. Objektov naj se ne osvetljuje. Javna razsvetljava naj bo minimalna. V kolikor je to nujno zaradi varnosti, naj bo osvetlitev minimalna in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 109/2007). Prednostno naj se uporabljajo svetlobna tipala. Na pokopališču naj se z opozorilnimi tablami opozarja na omejeno uporabo pesticidov in mineralnih gnojil. Prometne infrastrukture naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 109/2007). |   | ZK(0/20/0,2); CDv(0/0/1);  | ZK(G); CDv(G);  |
| JA-16 | PPIP | Na območju KD EŠD 20267 - Zgornja Jablanica - Spominska plošča padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. | 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij | CDk(0,8/5/0);  | CDk(AE, D, G);  |
| JA-17 | PPIP | Na območju EUP je dopustna le obnova obstoječih objektov za potrebe šolanje psov. |   | ZS;  | ZS(C);  |
| JA-18 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. |   | A(0,6/15/0,4);  | A(AE, C, D);  |
| JA-19 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| JA-2 | PPIP |   |   | PC; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| JA-20 | PPIP | Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda. |   | A(0,6/15/0,4);  | A(AE, C, D);  |
| JA-21 | PPIP | Na območju KD EŠD 20069 - Selšek - Toplar pri hiši Selšek 3 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda. - Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe. | 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| JA-22 | PPIP | Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda in odmik od gozdnega roba (sestojna višina dreves). | 28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| JA-23 | PPIP | Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. |   | PC; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| JA-24 | PPIP | Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. |   | PC; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| JA-25 | PPIP | Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.- Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| JA-26 | PPIP | Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.- Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | A;  | A; PC;  |
| JA-28 | PPIP | Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.- Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | A;  | A(AE, C, D);  |
| JA-29 | PPIP | Na območju KD EŠD 2552 - Gradišče pri Litiji - Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. |   | CDv(0/0/1);  | CDv(G);  |
| JA-3 | PPIP |   |   | SKg(0/10/0,2);  | SKg(C);  |
| JA-30 | PPIP | Na območju KD EŠD 6014 - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. |   | A;  | A(AE, C, D);  |
| JA-31 | PPIP | Na območju KD EŠD 2552 - Gradišče pri Litiji - Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. |   | A;  | A(AE, C, D);  |
| JA-32 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-33 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-34 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-36 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3); PC;  | A(AE, D); PC;  |
| JA-37 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| JA-38 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-4 | PPIP |   | 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine | SKs(0,6/15/0,4); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| JA-40 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-41 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| JA-42 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| JA-43 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| JA-44 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-45 | PPIP | Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda. |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-46 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-47 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-48 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| JA-49 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| JA-5 | PPIP |   | 49.410 Cestni tovorni promet | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| JA-50 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| JA-51 | PPIP |   |   | A(0,6/15/0,4);  | A(AE, C, D);  |
| JA-52 | PPIP |   | 81.210 Splošno čiščenje stavb | A(0,8/10/0,3); A;  | A(AE, C, D); A;  |
| JA-53 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-54 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-55 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-56 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-57 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-59 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| JA-6 | PPIP |   | 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav49.410 Cestni tovorni promet | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| JA-60 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-61 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-62 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-63 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-64 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| JA-65 | PPIP |  Na območju KD EŠD 6014 (A1, 3) - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| JA-66 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| JA-67 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| JA-68 | PPIP | Na območju KD EŠD 19950 (A1) - Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Kajetov Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju KD EŠD 2549 - Zgornja Jablanica - Cerkev sv. Ane (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 6014 (A1, 3) - Gradišče pri Litiji - Arheološko območje Roven (režim: spomenik) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2552 - Gradišče pri Litiji - Cerkev sv. Marije Magdalene (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v največji možni meri ohranja obrežna vegetacija ob Jablaniškem potoku.- Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti. |   | K2; VC; G; PC; K1; K2(0/;  | K2; VC; G; PC; K1;  |
| JA-69 | PPIP | Dovoljeno je pozidati več kot 50 % površine prizidka glede na obstoječo pozidavo. |   | A;  | A(AE, C, D); |
| JA-7 | PPIP |   | 35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-70 | PPIP |   |   | A;  | A(AE, C, D); |
| JA-71 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JA-8, JA-9 | PPIP |   | 14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 49.410 Cestni tovorni promet | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| JV-1 | PPIP |   |   | PC; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| JV-10 | PPIP | Na zemljišču parcele št. 304/1 k. o. Ježni vrh je ne glede na oblikovne kriterije dovoljenja gradnja frčad.Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.  | 08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline; 49.410 Cestni tovorni promet; Ne glede na oblikovna določila in določila, ki se nanašajo na dopustne dejavnosti, so za potrebe dejavnosti kamnoloma dovoljeni tudi objekti za poslovno dejavnost. | SKs; PC; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| JV-11 | PPIP | Ker se del EUP nahaja v območju ogroženem zaradi poplav, je pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor, treba upoštevati področne predpise o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda. Dovoljeno je le vzdrževanje obstoječih objektov, gradnje novih niso dovoljene dokler ne bodo izdelane karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti in izvedeni celoviti omilitveni ukrepi. Šele potem se lahko izvajajo gradnje v skladu s pogoji in omejitvami za izvajanje posegov in dejavnosti, kot jih opredeljujejo veljavni predpisi s tega področja |   | PO;  | PO;  |
| JV-12 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| JV-13 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| JV-14 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JV-15 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| JV-16 | PPIP |   | 49.410 Cestni tovorni promet; 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila | PC; A(0,6/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D); |
| JV-18 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JV-19, JV-20 | PPIP | Ob gradnji objektov je potrebno upoštevati ustrezne odmike od vodotoka, v skladu s predpisi, ki urejajo področje voda. |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| JV-21 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| JV-22 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| JV-23 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JV-24 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| JV-25 | PPIP | Dovoljenja je gradnja objekta CC-SI 12120 – gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev. | 49.410 Cestni tovorni promet | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JV-26 | PPIP |   |   | CDv(0/0/1);  | CDv(G);  |
| JV-27 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| JV-28 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3); PC;  | A(AE, D); PC;  |
| JV-29 | PPIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | Av(0,2/10/0,3); PC;  | Av(CV); PC;  |
| JV-30 | PPIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JV-31, JV-32, JV-57 | PPIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | PC; Av(0,2/10/0,3);  | PC; Av(CV);  |
| JV-33 | PPIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| JV-34 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| JV-35 | PPIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. |   | A(0,8/10/0,3);  | Av(AE, C, D, CV);  |
| JV-36 | PPIP | Na območju KD EŠD 19953 - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JV-37 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JV-38 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JV-39 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JV-40 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| JV-41 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| JV-42 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JV-43 | OPPN | usmeritve za pripravo OPPN JV\_52 v prilogi 2 | – v oddelku 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti - le podrazred 55.202, - oddelek 97 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem. | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JV-44 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| JV-45 | OPPN | usmeritve za pripravo OPPN JV\_54 v prilogi 2 |   | LN;  | LN;  |
| JV-46, JV-47, JV-48, JV-49 | OPPN | usmeritve za pripravo OPPN JV\_54 v prilogi 2 |   | LN;  | LN;  |
| JV-5 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| JV-50 | OPPN | usmeritve za pripravo OPPN JV\_56 v prilogi 2 |   | LN;  | LN;  |
| JV-51 | PPIP | Na območju KD EŠD 19953 (A3) - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. |   | K2; PC; K1; G;  | K2; PC; K1; G;  |
| JV-53 | PPIP | Na območju KD EŠD 19953 (A3) - Vinji Vrh - Arheološko najdišče Vodiški hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. |   | K2v; G; K1v; PC;  | K2v; G; K1v; PC;  |
| JV-54 | PPIP | Na območju KD EŠD 19957 - Ježce - Arheološko območje Reber-Župnica (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. |   | K1; G; PC; K2; VC;  | K1; G; PC; K2; VC;  |
| JV-9 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| LB-1 | OPPN | Na območju KD EŠD 29 - Bogenšperk - Grad Bogenšperk (režim: spomenik in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine ter Odlok o razglasitvi gradu Bogenšperk za kulturni spomenik državnega pomena (Ur. l. RS, št. 81/99, 46/05). Na območju KD EŠD 11150 - Bogenšperk - Pollandova hiša pri gradu Bogenšperk (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. |   | PC; CDk(0,8/5/0);  | PC; CDk(AE, D, G); IK; |
| LB-10 | PPIP |   |   | SKs(0,6/10/0);  | SKs(AE, D);  |
| LB-100 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| LB-101 | PPIP | Upoštevati je potrebno omejitve glede poseganja v priobalno zemljišče vodotoka določene s področnimi predpisi, ki urejajo varstvo voda. |   | A;  | A;  |
| LB-102 | OPPN | Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. |   | LN;  | LN;  |
| LB-103 | OPPN | Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. |   | LN;  | LN;  |
| LB-104 | OPPN | Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. |   | LN;  | LN;  |
| LB-105 | PPIP | V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v največji možni meri ohranja gozd. Prometne infrastrukture naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/2007, 109/2007). Na območju KD EŠD 19955 (A1) - Lupinica - Gomilno grobišče Zabrezovje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20077 (A3) - Liberga - Vas (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19956 (A3) - Lupinica - Arheološko najdišče Zaloga-Jelša (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19951 (A1, 3) - Jelša pri Šmartnem pri Litiji - Arheološko najdišče Gradišca (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000184 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na območju EPO 37300 Zgornja Jablanica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju KD EŠD 19944 (A1, 3) - Velika Kostrevnica - Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) in KD EŠD 19945 (A1, 3) - Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2550 - Liberga - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na parcelah 1544/1,1544/2 in 1560-del, vse k. o. Liberga, je dopustna ureditev vzletne steze. Na območju KD EŠD 13862 - Liberga - Sušilnica za sadje pri hiši Liberga 2 (režim: vplivno območje spomenika) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20271 - Preska nad Kostrevnico - Spomenik II. Štajerskemu bataljonu v Tisju (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju KD EŠD 20077 - Liberga - Vas (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine. |   | K1; PC; K2; G; VC; PC(0/;  | K1; PC; K2; G; VC;  |
| LB-106 | PPIP | EUP meji na območje KD 20073 Preska nad Kostrevnico - Vinski hram Preska nad Kostrevnico 19. |   | G; K2v; K2; PC; K1v;  | G; K2v; K2; PC; K1v;  |
| LB-108, LB-109 | PPIP | Na območju KD EŠD 20075 - Lupinica - Vinski hram južno od hiše Lupinica 16 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. |   | PC; K2v;  | PC; K2v; K1v;  |
| LB-11 | PPIP |   |   | A(0,2/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| LB-113 | PPIP | Na območju EUP je možna ureditev vodnih vrtin. |   | K2;  | K2;  |
| LB-114 | PPIP | Na zavarovanem območju vodnega vira so dopustni posegi skladno z Odlokom določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov. |   | PC; A(0,6/10/0,3);  | PC; A(AE, D);  |
| LB-83, LB-115 | PPIP | Na območju KD EŠD 13862 - Liberga - Sušilnica za sadje pri hiši Liberga 2 (režim: vplivno območje spomenika) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri oblikovanju novih objektov v bližini območja profane stavbne dediščine je potrebno upoštevati prevladujoč stavbni tip in posebne stavbe. |   | PC; A(0,6/15/0,4);  | PC; A(AE, C, D);  |
| LB-116 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| LB-117 | PPIP | Na teh zemljiščih je treba izvesti krčitev gozda in vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo v roku 15 let po sprejemu tega akta. |   |  K2; |  K2; |
| LB-118 | PPIP | Območje obstoječe gostilne. Dovoljene so gradnje za potrebe obstoječe dejavnosti ter bivanju. Na celotnem območju je potrebna medsebojno usklajena gradnja.Osnovna dejavnost: So namenjena bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo tem območjem. Spremljajoče dejavnosti: centralne dejavnosti, gostinstvo in turizem, trgovske dejavnosti na drobno, kmetijstvo in gozdarstvo ter do 150m2 skupne uporabne površine za poslovno oziroma obrtno dejavnosti, ali druge dejavnosti, ki služijo tem območjem.Izključujoče dejavnosti: proizvodne dejavnosti, promet in skladiščenje, trgovina na debelo. Vrsta objektov, zahtevnih in manj zahtevnih: 1110 enostanovanjska stavba 1121 dvostanovanjska stavba 12420 garažne stavbe 126 stavbe splošnega družbenega pomena 127 Druge nestanovanjske stavbe 24110 športna igrišča 24122 drugi objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.Dovoljena je gradnja gospodarskih infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v javnem lokalnem interesu. Zelene površine: FZP: 0.15 Maksimalna dopustna izraba: FZ: 0.40, K+P+M ali K+P+1N+M Merila in pogoji za oblikovanje: Na parceli stavbe je dovoljeno zgraditi le eno stanovanjsko stavbo ter več gospodarskih objektov, pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov ter objektov za lastne potrebe, vendar slednje le tako, da oblikujejo notranje dvorišče. Pri prenovi in notranjem razvoju podeželskih naselij naj se ohranja in poudarja kulturne in krajinske kvalitete, zlasti v navezavi s kmetijskimi dejavnostmi na robovih naselij, s čimer se ohranja ruralni značaj naselij. Maksimalni gabariti:- Višinski gabarit: * Višina slemena ne sme presegati višin slemen sosednjih objektov enake namembnosti v oddaljenosti 50m od roba objekta v enoti urejanja prostora;
* Kota pritličja je na ravnem ali rahlo nagnjenem terenu (do 10%) največ 30 cm nad koto urejenega terena ob objektu, oziroma kot jo določi morebitna hidrološko hidravlična študija, če je le ta potrebna;
* Gradnja podzemnih kletnih etaž v stavbah je dovoljena povsod kjer in v kakršnem obsegu to dopuščajo geomehanske razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost objektov;

- Razmerja gabaritov: * Podolgovat tloris min 1:1.2; Tlorisna oblika objekta je lahko v obliki črk »I, L, U,T« oziroma lomljen tloris.

Fasade: - Elementi na fasadah morajo biti osno simetrično razporejeni; oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov naj bo usklajeno s tradicionalnimi objekti oziroma z kvalitetno oblikovanimi objekti v oddaljenosti 50 m; - Pri dozidavah in nadzidavah ter rekonstrukcijah je treba upoštevati vse izvedbene pogoje, ki veljajo za novogradnjo; - fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine so lahko pokončne in horizontalne oblike, razen pri podrobnejši namenski rabi SKj kjer so odprtine lahko samo pokončne oblike; - fasade so lahko tudi lesene in obložene s kamnom; pri lesenih fasadah naj se uporabi rezan les; Strehe: - zahtevni in manj zahtevni objekt mora biti prekrit s simetrično dvokapnico z naklonom v smeri daljše stranice, pri čemer naklon znaša od 35° do 45. To določilo ne velja na območjih naselbinske dediščine. Na teh območjih je za drugačno oblikovanje streh potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje; - smer slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico; - večkapne strehe so dovoljene v primeru, kadar je smiselno optično zmanjšanje volumna stavbe, kadar to zahteva lokacija; - dovoljeni so čopi, kjer so avtohtoni oz. prevladujoči; - za objekte, ki niso namenjeni bivanju (garaže) so na celotnem območju občine dovoljene ravne strehe; Druga merila: Pri rekonstrukcijah ter nadomestnih gradnjah, v primeru, da objekt ne izpolnjuje vseh pogojev oblikovanja po veljavnem OPN, lahko veljajo merila oblikovanja, ki so bila veljavna v času legalno zgrajenega obstoječega objekta, ki se rekonstruira, oziroma se obstoječi objekt po rušenju lahko nadomesti z novim objektom skladno z merili oblikovanja, ki so bila veljavna v času legalno zgrajenega obstoječega objekta. Posebnosti: - izrazito podolžen tloris (razmerje stranic min 1:1.4); Tlorisna oblika objekta je lahko v obliki črk »I, L, U,T« oziroma lomljen tloris. - balkoni na vedutno izpostavljenih legah niso dopustni (razen če gre za tip vile ali pomembnejše mestne ali trške stavbe v jedrih naselij); - dodatki na pročeljih (stolpiči, fasadni pomoli) in na strehah objektov (strehe z nezdružljivimi nakloni, slemeni in kritinami) niso dovoljeni; - ni dovoljeno postavljati večstanovanjskih objektov; - na območju kmetij je potrebno ohranjati prvotno strukturo in tipologijo gradnje ter ni dovoljeno postavljati večstanovanjskih objektov. |   |  |  |
| LB-12 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| LB-13 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| LB-14 | PPIP |   |   | PC; A(0,6/10/0,3);  | PC; A(AE, D);  |
| LB-15 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| LB-16 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| LB-17 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| LB-18 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| LB-19 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| LB-2 | OPPN | Na območju EUP, kjer se nahaja NVLP 810 Bogenšperk – duglazije, je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote. Na območju KD EŠD 19942 - Bogenšperk - Gomilno grobišče Dvor-Strmec (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine, na območju KD EŠD 29 - Bogenšperk - Grad Bogenšperk (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine ter na območju KD EŠD 4155 - Dvor pri Bogenšperku - Ruševine gradu Lichtenberg (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju EUP, kjer se nahajata NVLP 7640 Bogenšperk - hrast 1 in NVLP 7641 Bogenšperk - hrast 2, je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. |   | G; K2;  | G; K2;  |
| LB-20 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3); PC; A(0,8/10/0,3);  | Av(CV); PC; A(AE, C, D);  |
| LB-21 | PPIP | Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in sicer: 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,12713 Stavbe za spravilo pridelka,12712 Stavbe za rejo živali,12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe |   | A(0/10/0,2);  | A(C);  |
| LB-22 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-23 | PPIP | Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in sicer:12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,12713 Stavbe za spravilo pridelka,12712 Stavbe za rejo živali,12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe |   | A(0/10/0,2);  | A(C);  |
| LB-25 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-26 | PPIP | Na območju so dopustni faktorji: FZ: 0,7, DBP: 3 %, ter normativ za parkirna mesta: 1PM/150m2 neto površine skladišča brez strank oziroma 1 na tri zaposlene - minimalno 3PM.Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.  | 25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij. Dovoljena je gradnja stavbe za potrebe obrti. Dovoljen je tudi tip zazidave E. | SKs(0,7/10/0,3);  | SKs(AE, D);  |
| LB-27 | PPIP |   |   | SKs(0,8/10/0,3);  | SKs(AE, C, D);  |
| LB-28 | PPIP |  Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.  |   | SKs(0,8/10/0,3);  | SKs(AE, C, D);  |
| LB-29 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| LB-3 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D); |
| LB-30 | PPIP | Na območju KD EŠD 19945 - Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. | 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva; 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati | SKs(0,6/15/0,4); SSs(0,5/10/0,3);  | SKs(AE, C, D); SSs(AE, D);  |
| LB-31 | PPIP |   |   | PC; SSs(0,5/10/0,3);  | PC; SSs(AE, D);  |
| LB-32 | PPIP |   |   | PC; SSs(0,5/10/0,3);  | PC; SSs(AE, D);  |
| LB-33 | OPPN | Na območju KD EŠD 19945 - Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. |   | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| LB-34 | OPPN | Na območju KD EŠD 19945 - Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. | 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| LB-35 | PPIP | Na območju KD EŠD 19945 (A1, 3)- Velika Kostrevnica - Arheološko območje Verejev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19944 - Velika Kostrevnica - Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. | 25.732 Proizvodnja orodja za stroje; 43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav; 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 96.021 Frizerska dejavnost | PC; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| LB-36 | PPIP | Na območju KD EŠD 20273 - Velika Kostrevnica - Spominska plošča padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju KD EŠD 20272 - Velika Kostrevnica - Spominska plošča v NOB padlim gasilcem (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. | 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah | CU(0,9/5/0,8); PC;  | CU(AE, D, G); PC;  |
| LB-37 | PPIP |   | 49.410 Cestni tovorni promet | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| LB-38, LB-39 | PPIP | Na območju KD EŠD 19944 - Velika Kostrevnica - Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | SKs;  | SKs (AE, C, D);  |
| LB-40 | PPIP | Na območju KD EŠD 19944 - Velika Kostrevnica - Arheološko najdišče Bregarjev Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | PC; SKs(0,8/10/0,3);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| LB-41 | PPIP |   | 43.330 Oblaganje tal in sten; 94.200 Dejavnost sindikatov | CDi(0,8/20/0,4);  | CDi(G);  |
| LB-42 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-43 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-44 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-45 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-46 | PPIP | Na območju KD EŠD 19956 (A3) - Lupinica - Arheološko najdišče Zaloga-Jelša (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 20076 - Lupinica - Hiša Lupinica 4 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.- Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. - Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine. |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| LB-47 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-48 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-49 | PPIP | Dovoljeni so le pomožni kmetijsko-gozdarski objekti in sicer: 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo,12713 Stavbe za spravilo pridelka,12712 Stavbe za rejo živali,12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe |   | A(0/10/0,2);  | A(C);  |
| LB-50 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-51 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-52 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3); PC;  | Av(CV); PC;  |
| LB-53 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| LB-54 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-55 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-56 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| LB-57 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-58 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-59 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-6 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-60 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-61 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-62 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-64 | PPIP | Na območju KD EŠD 20073 - Preska nad Kostrevnico - Vinski hram Preska nad Kostrevnico 19 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV); |
| LB-65 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-66 | PPIP |   |   | PC; Av(0,2/10/0,3);  | PC; Av(CV);  |
| LB-67 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| LB-68 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| LB-69 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| LB-7 | PPIP |   |   | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| LB-70 | PPIP |   |   | Av(0,8/10/0,3);  | Av(CV);  |
| LB-71 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| LB-72 | PPIP |   |   | PC; Av(0,2/10/0,3);  | PC; Av(CV);  |
| LB-73 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| LB-75 | PPIP | Na območju KD EŠD 20077 - Liberga - Vas (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine. |   | A;  | A(AE, C, D);  |
| LB-76 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-77 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-78 | OPPN | Na območju KD EŠD 20078 - Liberga - Hiša Liberga 7 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Na območju KD EŠD 20077 - Liberga - Vas (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje naselbinske dediščine in kulturne krajine. Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena prizidava obstoječega gasilskega doma v površini 60% bruto etažnih površin. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. | 43.330 Oblaganje tal in sten; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| LB-79 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-8 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| LB-80 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| LB-82 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| LB-84 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| LB-85 | PPIP | Na območju je dopusten faktor zazidanosti FZ 0,6, ostali pogoji kot so določeni za namensko rabo. |   | A(0,2/10/0,3); PC;  | A(CV); PC;  |
| LB-86 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3); PC;  | Av(CV); PC;  |
| LB-87 | PPIP | Na območju KD EŠD 2550 - Liberga - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. |   | CDv(0/0/1); ZK(0/20/0,2);  | CDv(G); ZK(G);  |
| LB-88 | PPIP | Na območju KD EŠD 2550 - Liberga - Cerkev sv. Mohorja in Fortunata (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini cerkve sv. Mohorja in Fortunata je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| LB-89 | PPIP |   | 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 43.120 Zemeljska pripravljalna dela; 56.101 Restavracije in gostilne; 93.120 Dejavnost športnih klubov | SKs(0,8/10/0,3); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| LB-9 | PPIP |   | 43.990 Druga specializirana gradbena dela | SKs(0,6/15/0,4); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| LB-91 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-92 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| LB-93 | PPIP |   |   | PC; SKs(0,8/10/0,3);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| LB-94 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| LB-95 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| LB-96 | PPIP |   |   | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| LB-97 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| LB-98 | PPIP | Na območju KD EŠD 20080 - Cerovica - Hiša Cerovica 9 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| LB-99 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| PO-1 | PPIP |   |   | A(0/10/0,2);  | A(C);  |
| PO-10 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,2);  | A(AE, C, D); |
| PO-11 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| PO-12 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D); |
| PO-13 | PPIP |   |   | PC; Av(0,2/10/0,3);  | PC; Av(CV);  |
| PO-14 | PPIP |   | 93.190 Druge športne dejavnosti; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-15 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-16 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-17 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-18 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-19 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-2 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| PO-20 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-21 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-22 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-23 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-24 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-25 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-26 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-27 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4); SKs; PC;  | SKs(AE, C, D); SKs; PC;  |
| PO-28 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| PO-29 | PPIP | Na območju KD EŠD 2193 - Dolnji Vrh - Cerkev sv. Janeza Krstnika (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Pri gradnji novih objektov v neposredni enote kulturne dediščine EŠD 2193 - Dolnji Vrh - Cerkev sv. Janeza Krstnika je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. |   | CDv(0/0/1); SKs; SKs(0,6/15/0,4); PC;  | CDv(G); SKs; SKs(AE, C, D); PC;  |
| PO-3 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| PO-30 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| PO-31 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| PO-32 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| PO-33 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| PO-34 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| PO-35 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| PO-36 | PPIP | Dovoli se novogradnja lovskega doma z možnostjo prenočišč, oziroma gradnja objekta CC-SI 12120 – gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev. |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| PO-37 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| PO-38 | PPIP |   | Dopustna je dejavnost turistične kmetije z nastanitvijo. | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| PO-39 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| PO-4 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| PO-40 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| PO-41 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| PO-42 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-43 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-44 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-45 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-46 | PPIP | Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je v tej EUP dovoljen faktor zazidanosti FZ=0,7 |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-47 | PPIP | Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je v tej EUP dovoljen faktor zazidanosti FZ=0,7 |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-48 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-49 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-5 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D); |
| PO-51 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-52 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-53 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-55 | PPIP | Na območju (parceli št. 179/0 in 315, obe k. o. Poljane) NVDP 47038 Spodnja Jurčkova jama, NVDP 41183 Jama v Poljanah in NVDP 46212 Jama pod Primskovim je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo geomorfološke podzemeljske naravne vrednote. |   | K1; K1v; PC; VC; G; K2;  | K1; K1v; PC; VC; G; K2;  |
| PO-56 | PPIP | Na območju KD EŠD 28745 - Sevno pri Primskovem - Domačija Sevno 13 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. |   | PC; K1v; G; K2; K2v;  | PC; K1v; G; K2; K2v;  |
| PO-59 | PPIP | Sprememba namembnosti objektov ni dopustna. |   | Av;  | Av(Cv);  |
| PO-6 | PPIP |   |   | PC; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| PO-60 | PPIP |   |   | Av(0,2/10/0,3);  | Av(CV);  |
| PO-7 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| PO-8 | PPIP | Na območju KD EŠD 28745 - Sevno pri Primskovem - Domačija Sevno 13 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. | dovoljeni so samostojni gostinski objekti in objekti za potrebe turizma, vključno z namestitvenimi kapacitetami, skladno z oblikovnimi načeli za AE, C in D | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| PO-9 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D); |
| RA-1 | PPIP | Na območju KD EŠD 18796 - Tuji Grm - Gradišče Vrh zidu (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov. Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju režim, je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| RA-10 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| RA-11 | PPIP | Na območju KD EŠD 20072 - Račica - Hiša Račica 7 (režim: dediščina) in KD EŠD 20071 - Račica - Kašča pri hiši Račica 8 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| RA-12 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| RA-13 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| RA-14 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| RA-15 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| RA-16 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| RA-17 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D); |
| RA-18 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D); |
| RA-19 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| RA-2 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D); |
| RA-20, RA-21, RA-22 | PPIP | Na območju KD EŠD 18796 (A1, 3) - Tuji Grm - Gradišče Vrh zidu (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8060 Štangarski potok, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. |   | VC; PC; K2; K1; G;  | VC; PC; K2; K1; G;  |
| RA-3 | PPIP |   |   | PC; A(0,6/10/0,3);  | PC; A(AE, D);  |
| RA-4 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D); |
| RA-5 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D); |
| RA-6 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); A(0,6/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| RA-7 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| RA-8 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| RA-9 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| ŠE-1 | DLN | Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. |   | LN; K2; K1; G; S(0,5/10/0,3);  | LN; K2; K1; G; K2; S(AE, D);  |
| ŠE-2 | DLN | Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2. |   | K2;  | K2;  |
| ŠM-1 | PPIP |   |   | PC; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| ŠM-10 | PPIP |   | 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov | SSn(0,7/10/0,3); PC;  | SSn(BE); PC;  |
| ŠM-100 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D); |
| ŠM-101, ŠM-102, ŠM-103 | PPIP | Na območju KD EŠD 20065 - Šmartno pri Litiji - Razvaline gradu Slatna (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19950 (A1) - Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Kajetov Laz (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju EUP se nahaja NVLP 7638 Šmartno pri Litiji - bukev pri Regaliju. Na območju KD EŠD 19949 (A1, 2) - Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Teroh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Del EUP se nahaja v območju EPO 37300 Zgornja Jablanica in v območju Nature 2000 pSCI SI3000184 Zgornja Jablanica. Na območju KD EŠD 19947 (A1) - Mala Kostrevnica - Grobišče na severnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. |   | K2; PC; PO; VC; K1; G;  | K2; PC; PO; VC; K1; G;  |
| ŠM-104 | PPIP | Na območju KD EŠD 19948 (A2) - Mala Kostrevnica - Grobišče na južnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19947 (A1) - Mala Kostrevnica - Grobišče na severnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. V EUP je na zemljišču št. 199/1, k. o. Šmartno dovoljeno postaviti oboro za rejo divjadi v skladu z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1,115/06, 110/07). |   | K2; G;  | K2; G;  |
| ŠM-105 | PPIP | Na območju naravne vrednote NVDP 4292 - Zavrstnik nahajališče fosilov 1 in NVLP 4293 -Zavrstnik nahajališče fosilov 2 se upoštevajo usmeritve za varstvo geološke naravne vrednote; na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote; na območju NVLP 7639 Šmartno pri Litiji - jelka pri Grmačah potrebno upoštevati usmeritve za varstvo drevesne naravne vrednote; v EUP se nahaja območje KD 19960 (A3) - Zavrstnik - arheološko območje Tičnica (upoštevajo se usmeritve za varovanje arheološke dediščine). EUP se nahaja v območju naravne vrednote NVLP 892 Pasja ulica; na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste naj se v največji možni meri ohranja obrežna vegetacija. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti. |   | K2; VC; PC; G; K1; G(0/0;  | K2; VC; PC; G; K1;  |
| ŠM-107 | PPIP |   |   | PO; PC; CU(0,9/20/0,8);  | PO; PC; CU(AE, D, G);  |
| ŠM-108 | PPIP |   |   | SKs(0,8/10/0,3);  | SKs(AE, C, D);  |
| ŠM-11 | PPIP |   | 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi; 93.120 Dejavnost športnih klubov; 93.190 Druge športne dejavnosti | SSs(0,5/10/0,3); SKs(0,6/15/0,4); PC;  | SSs(AE, D); SKs(AE, C, D); PC;  |
| ŠM-12 | PPIP |   | 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; v EUP je dovoljena gradnja bencinskega servisa (CC-SI-12303). | CU(0,9/5/0,8); PC;  | CU(AE, D); PC;  |
| ŠM-13 | PPIP | Na območju KD EŠD 20277 - Šmartno pri Litiji - Spomenik padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju EUP je dopustna prestavitev kulturnih obeležij in objektov kulturne dediščine v soglasju s pristojno službo za varstvo kulturne dediščine, v primeru rekonstrukcije križišča cest Jeze - Za povrtmi. Območje EUP je namenjeno ureditvi športnih igrišč za javno rabo. V čim večji meri naj se ohranjanja obstoječo drevnino, v primeru odstranitve je potrebno obstoječo drevnino nadomestiti. Ob ureditvi športnih površin je potrebno zagotoviti ustrezno varnostno zaščito v obliki ograje na vzhodni strani območja, ki meji na traso obvozne ceste (območje OPPN ŠP-1). Ob spomeniku je treba ohranjati parkovno urejene zelene površine. |   | ZS;  | ZS;  |
| ŠM-14 | OPPN | Na območju KD EŠD 20277 - Šmartno pri Litiji - Spomenik padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Ob rekonstrukciji križišča je možna prestavitev objekta memorialne dediščine v EUP ŠM\_13, vzhodno od obstoječe lokacije. Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke. Glej tudi usmeritve za pripravo OPPN ŠM\_14 v prilogi 2. | Dovoljena je tudi gradnja gasilskega doma. | CU(1/5/0,8); PC; VC; PO; ZP; CDk(0,8/5/0);  | CU(BV, G); PC; VC; PO; ZP; CDk(G);  |
| ŠM-15 | PPIP |   | 90.010 Umetniško uprizarjanje | PC; CDk(0,8/5/0);  | PC; CDk(G);  |
| ŠM-16 | PPIP | vrtec, širitev vrtca | 94.200 Dejavnost sindikatov | CDi(0,8/20/0,4);  | CDi(G);  |
| ŠM-17 | PPIP | Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena prizidava obstoječega gasilskega doma v velikosti 60% bruto etažnih površin. | 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij | CU(0,9/5/0,8); PC;  | CU(AE, D); PC;  |
| ŠM-18 | PPIP | Na območju KD EŠD 20070 - Šmartno pri Litiji - Gostilna pri Gabrijelu (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine.Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke. | 43.390 Druga zaključna gradbena dela; 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo; 91.030 Varstvo kulturne dediščine | PC; VC; CU(0,9/5/0,8);  | PC; VC; CU(AE, D);  |
| ŠM-19 | PPIP |   | 18.130 Priprava za tisk in objavo; 22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 43.342 Pleskarska dela; 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila; 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah; 49.410 Cestni tovorni promet; 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje | CU(0,9/5/0,8); PC;  | CU(AE, D); PC;  |
| ŠM-2 | PPIP |   | 43.990 Druga specializirana gradbena dela; 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| ŠM-20 | OPPN | Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. |   | CU(0,9/10/0,8); PC;  | CU(AE, D); PC;  |
| ŠM-21 | OPPN | Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. |   | PO;  | PO;  |
| ŠM-22 | PPIP | Na območju KD EŠD 20276 - Šmartno pri Litiji - Spomenik padlim v prvi svetovni vojni (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. |   | ZK(0/20/0,2);  | ZK(G);  |
| ŠM-23 | PPIP | Na južnem robu EUP je potrebno zagotoviti minimalni odmik 5m od vodotoka Reka.Ne glede na določila 18. člena Odloka se število parkirnih mest določi v fazi izdelave projektne dokumentacije. Parkirna mesta so vezana na delovni proces.Določitev zemljišča namenjenega za gradnjo se določi le za novogradnjo stavbe in ne vključujejo seštevka obstoječih stavb in objektov.Maksimalna višina objekta 20 m vključno s klimati in drugo strojno opremo potrebno za dejavnost.Faktor zazidanosti: največ 0,8DBP: ni predpisan.Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke. | 28.140 Proizvodnja pip in ventilov; 56.101 Restavracije in gostilne; 94.200 Dejavnost sindikatov | PC; IG(0,8/10/0,65);  | PC; IG(E, F);  |
| ŠM-24 | OPPN | Na območju KD EŠD 20275 - Šmartno pri Litiji - Spominsko znamenje v NOB padlim delavcem (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Usmeritve za pripravo OPPN so podane tudi v prilogi 2.Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke. |   | CU(0,9/5/0,8);  | CU(AE, D);  |
| ŠM-25 | OPPN | Na območju KD EŠD 928 - Šmartno pri Litiji - Cerkev sv. Martina (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Glej tudi usmeritve za pripravo OPPN ŠM14 v prilogi 2.Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.  | 53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve; 69.103 Druge pravne dejavnosti; 84.110 Splošna dejavnost javne uprave; 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti; 94.920 Dejavnost političnih organizacij; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; 96.021 Frizerska dejavnost; 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene; 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom; 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili; 49.410 Cestni tovorni promet; 56.101 Restavracije in gostilne; 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati; 56.300 Strežba pijač; 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve; 93.120 Dejavnost športnih klubov; 94.910 Dejavnost verskih organizacij  | PC; CU(0,9/5/0,8);  | PC; CU(AE, D, G);  |
| ŠM-26 | PPIP | Na območju KD EŠD 2554 - Šmartno pri Litiji - Kapela Ecce homo (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Dovoljena višina objektov tipa G je do P+2; DZP najmanj 20% za zemljišča namenjena za gradnjo za potrebe izobraževanja. Servisno - obrtne dejavnosti naj se umeščajo v obsegu obstoječih dejavnosti na S strani območja EUP. | Dopustne dejavnosti: – oddelek 85 Izobraževanje 93.120 Dejavnost športnih klubov; 93.190 Druge športne dejavnosti; 94.200 Dejavnost sindikatov; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin | PC; CU(0,9/20/0,8); CU;  | PC; CU(AE, D, G); CU;  |
| ŠM-27 | PPIP |   | 33.120 Popravila strojev in naprav; 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 56.300 Strežba pijač; 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot | CU(0,9/5/0,8);  | CU(AE, D, G);  |
| ŠM-28 | PPIP |   | 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav; 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic; 56.101 Restavracije in gostilne; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij; 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost | CU(0,9/5/0,8);  | CU(AE, D);  |
| ŠM-29 | PPIP | Na območju KD EŠD 11162 - Šmartno pri Litiji - Hiša Beneficiat (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine. | 14.200 Proizvodnja krznenih izdelkov; 15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna; 33.120 Popravila strojev in naprav; 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah; 43.342 Pleskarska dela; 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic; 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje; 93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas; 95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot; 96.021 Frizerska dejavnost | ZP; SSs(0,5/10/0,3); PC;  | ZP; SSs(AE, D); PC;  |
| ŠM-3 | PPIP |   |   | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| ŠM-30 | OPPN |   |   | SKs(0,6/15/0,4); SSs(0,5/10/0,3); PC;  | SKs(AE, C, D); SSs(AE, D); PC;  |
| ŠM-31 | PPIP |   |   | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| ŠM-32 | PPIP |   | 49.410 Cestni tovorni promet; 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje; 93.120 Dejavnost športnih klubov | SSs(0,5/10/0,3); PC;  | SSs(AE, D); PC;  |
| ŠM-33 | PPIP |   | 25.620 Mehanska obdelava kovin; 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore; 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti | SSs(0,5/10/0,3); ZD; PC; SSn(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D); ZD; PC; SSn(AE, BE, D);  |
| ŠM-34 | PPIP | Na območju KD EŠD 20274 - Šmartno pri Litiji - Spominska plošča Slavku Grumu (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju EUP je potrebno ohranjati obstoječe površine za mirujoči promet. V primeru revitalizacije kanaliziranega vodotoka Kostrevniški potok je dopustno poseganje tudi na območje EUP ŠM-34. | 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati | CU(0,9/5/0,8); PC;  | CU(AE, D, G); PC;  |
| ŠM-35 | PPIP | Maksimalna višina objekta 20 m vključno s klimati in drugo strojno opremo potrebno za dejavnost. | 10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega | IG(0,8/10/0,65)  | IG(E, F) |
| ŠM-36 | PPIP | Ob revitalizaciji kanaliziranega vodotoka Kostrevniški potok v okviru OPPN ŠM-38 je dopustno poseganje tudi v EUP ŠM-36.Maksimalna višina objekta 20 m vključno s klimati in drugo strojno opremo potrebno za dejavnost. |   | IG(0,8/10/0,65);  | IG(E, F);  |
| ŠM-37 | PPIP |   |   | SKs(0/10/0,2); SKs(0,6/15/0,4); PC;  | SKs(A); SKs(AE, C, D); PC;  |
| ŠM-38 | OPPN | Za območje EUP se izvede OPPN za celovito prenovo in sanacijo območja.  |   | VC; IG(0,8/10/0,65);  | VC; IG(E, F);  |
| ŠM-39 | OPPN |   |   | IG(0,8/10/0,65); | IG(E, F);  |
| ŠM-4 | PPIP |   |   | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| ŠM-40 | PPIP |   |   | SKs(0,8/10/0,3);  | SKs(AE, C, D);  |
| ŠM-41 | PPIP |   |   | SKs(0,8/10/0,3);  | SKs(AE, C, D);  |
| ŠM-42 | PPIP | zapiranje bivalnih teras v obliki nadzidave na strehah objektov ni dopustno; dopustna je gradnja nadstreškov na 50% površine bivalne terase; strehe nadstreškov na bivalnih terasah morajo oblikovno posnemati streho sosednjih objektov v nizu, dovoljeno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami; oblika, materiali in barve vseh nadstreškov nad bivalnimi terasami v nizu morajo biti poenoteni in usklajeni z osnovnimi objekti v nizu; dovoljena je gradnja drvarnic po projektni dokumentaciji, ki morajo biti po obliki, materialih in barvi poenoteni in usklajeni z osnovnimi objekti v nizu | 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov | SSn(0,5/10/0,3); PC; SSn(0,7/10/0,3);  | SSn(AE, D, BE); PC;  |
| ŠM-43 | PPIP | Na območju KD EŠD 20065 - Šmartno pri Litiji - Razvaline gradu Slatna (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. |   | PC; SKs(0,6/10/0,3);  | PC; SKs(AE, D);  |
| ŠM-46 | PPIP |   |   | PC; SKs(0,8/10/0,3);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| ŠM-47 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| ŠM-48 | PPIP |   |   | PC; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| ŠM-49 | PPIP |   | 49.410 Cestni tovorni promet | SKs(0,8/10/0,3);  | SKs(AE, C, D);  |
| ŠM-5 | PPIP |   |   | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| ŠM-50 | PPIP |   | 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva | SKs(0,8/10/0,3); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| ŠM-51 | PPIP |   |   | PC; SKs(0,8/10/0,3); SKs;  | PC; SKs(AE, C, D); SKs;  |
| ŠM-52 | PPIP | Na območju KD EŠD 19949 (A1, 2) - Mala Kostrevnica - Prazgodovinsko grobišče Teroh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. - V prvem varstvenem režimu arheološke dediščine ni dovoljeno postavljati novih objektov.; - Pred pripravo projekta za pridobivanje gradbenega dovoljenja oziroma pred gradnjo na arheološkem območju je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. | 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| ŠM-53 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠM-54 | PPIP |   |   | A(0/10/0,2);  | A(C);  |
| ŠM-55 | PPIP | Na območju KD EŠD 19948 - Mala Kostrevnica - Grobišče na južnem pobočju Perovškovega hriba (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.  |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠM-56 | PPIP | Na območju KD EŠD 20074 - Mala Kostrevnica - Toplar na domačiji Mala Kostrevnica 22 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov v neposredni bližini profane stavbne dediščine se mora prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine. | 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 49.410 Cestni tovorni promet; 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost | SKs(0,8/10/0,3); PC; ZD; | SKs(AE, C, D); PC; ZD;  |
| ŠM-57 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠM-58 | PPIP |   | 49.410 Cestni tovorni promet | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠM-6 | PPIP |   |   | PC; SSs(0,5/10/0,3);  | PC; SSs(AE, D);  |
| ŠM-60 | PPIP |   | 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva | SKs(0,6/15/0,4); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| ŠM-61 | PPIP |   |   | IK(0,8/10/0,65);  | IK(C, E, F);  |
| ŠM-62 | PPIP | Vzletišče "Litija - Zavrstnik" je območje možne izključne rabe. Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Brežin vodotoka Reka naj se ne nasipava ali kako drugače posega vanje. Ohranja naj se obvodna vegetacija. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine je potrebno ohranjati. |   | ZS;  | ZS;  |
| ŠM-63 | OPPN | usmeritve za pripravo OPPN ŠM\_66 v prilogi 2 |   | O(0/0/0,9);  | O(F);  |
| ŠM-64 | PPIP | EUP meji na območje KD EŠD 511617 - Sitarjevec - Rudnik svinca in cinka (režim: dediščina), kjer se upošteva usmeritve za varovanje ostale tipe dediščine. | 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje | SKs(0,6/15/0,4); PC; SSs(0,5/10/0,3);  | SKs(AE, C, D); PC; SSs(AE, D);  |
| ŠM-65 | PPIP |   | 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje; 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 93.120 Dejavnost športnih klubov | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| ŠM-66 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| ŠM-67 | PPIP | gostilna | 56.300 Strežba pijač | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| ŠM-68 | PPIP | Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. | 25.620 Mehanska obdelava kovin; 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore; 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb; 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 49.410 Cestni tovorni promet; 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti; 90.030 Umetniško ustvarjanje; 95.2 Popravila izdelkov za široko rabo. | SSs(0,5/10/0,3); PC; SKs(0,6/15/0,4);  | SSs(AE, D); PC; SKs(AE, C, D);  |
| ŠM-69 | PPIP |   |   | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| ŠM-7 | PPIP |   | 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 43.330 Oblaganje tal in sten | SSs(0,5/10/0,3); PC;  | SSs(AE, D); PC;  |
| ŠM-70 | PPIP | Ne glede na oblikovna določila in določen faktor izrabe zemljišč je dovoljena prizidava obstoječega gasilskega doma v površini 60% bruto etažnih površin.  | 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| ŠM-71 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| ŠM-72 | PPIP |   |   | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| ŠM-73 | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine je potrebno ohranjati. FZ:0,6. | 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore. Dopustna je gradnja mizarske delavnice. | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠM-74, ŠM-75 | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati. |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠM-76 | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati. |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠM-77 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| ŠM-78 | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati. |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠM-79 | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati. |   | A(0,6/15/0,4);  | A(AE, C, D);  |
| ŠM-8 | PPIP |   | 96.040 Dejavnosti za nego telesa | PC; SSs(0,5/10/0,3); SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SSs(AE, D); SKs(AE, C, D);  |
| ŠM-80 | PPIP |   | 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| ŠM-81 | PPIP |   |   | A(0,6/15/0,4);  | A(AE, C, D);  |
| ŠM-82 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| ŠM-83 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠM-84 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| ŠM-85 | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo vodotoka Reka je potrebno ohranjati. |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| ŠM-86 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D); |
| ŠM-87 | PPIP | Na območju NVLP 892 Pasja ulica se upošteva usmeritve za varstvo geomorfološke površinske, hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. EUP meji na območje NVLP 8061 Reka, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov, razen neposredno ob obstoječo glavno prometnico. Mokrotne površine in obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati. | 49.410 Cestni tovorni promet | PC; A(0,6/10/0,3);  | PC; A(AE, D);  |
| ŠM-88 | PPIP | Območje je poplavno ogroženo, zato je treba upoštevati 53. člen tega odloka. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. | 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| ŠM-89 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, D); |
| ŠM-9 | PPIP |   | 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav; 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov; 49.410 Cestni tovorni promet; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij | PC; SSv(1/20/0,45);  | PC; SSv(BV);  |
| ŠM-90 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, D); |
| ŠM-91 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, D); |
| ŠM-92 | PPIP | Na območju NVLP 892 Pasja ulica se upošteva usmeritve za varstvo geomorfološke površinske, hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V območje naravne vrednote ni dovoljeno umeščati novih objektov. Obrežno vegetacijo je potrebno ohranjati. |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | PC; A(AE, D);  |
| ŠM-93 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| ŠM-94 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D); |
| ŠM-95 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, D); |
| ŠM-96 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, D); |
| ŠM-97 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, D); |
| ŠM-98 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D); |
| ŠM-99 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, D); |
| ŠP-1 | OPPN |   | (območje se ureja z OPPN) | PC;  | PC;  |
| ŠT-1 | PPIP | Na zemljišču parcel št. 952/7, 952/11 je dovoljena novogradnja, prizidava in nadzidava gasilskega doma. Faktorju zazidanosti, višine in velikost gradbene parcele se določijo v dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. | 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| ŠT-10 | PPIP | Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.  | 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje | CDi(0,8/20/0,4);  | CDi(G);  |
| ŠT-11 | PPIP | Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.  |   | SSs(0,5/10/0,3); PC;  | SSs(AE, D); PC;  |
| ŠT-12 | PPIP | Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.  |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| ŠT-13 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| ŠT-14 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-15 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| ŠT-16 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| ŠT-17 | PPIP | Na območju NVLP 8060 Štangarski potok se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. - V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih objektov.; - V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija. |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| ŠT-18 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-19 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-2 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| ŠT-20 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-21 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| ŠT-23 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| ŠT-24 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| ŠT-25 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| ŠT-26 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-27 | PPIP |   |   | A(0,6/15/0,4);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-28 | PPIP |   | 56.105 Turistične kmetije brez sob; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-29 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| ŠT-3 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| ŠT-30 | PPIP |   |   | A(0,6/15/0,4);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-31 | PPIP |   |   | PC; A(0,6/15/0,4);  | PC; A(AE, C, D);  |
| ŠT-32 | PPIP |   | 43.342 Pleskarska dela | A(0,6/15/0,4);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-33 | PPIP | Na območju KD EŠD 20270 - Velika Štanga - Grob štirih padlih partizanov (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. |   | ZK(0/20/0,2);  | ZK(G);  |
| ŠT-34 | PPIP | Na območju KD EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 802 - Velika Štanga - Sušilnica pri hiši Velika Štanga 10 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. - Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora na vplivnem območju profane stavbne dediščine EŠD 802 - Velika Štanga - Sušilnica pri hiši Velika Štanga 10, prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine.; - Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. | 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti; 56.101 Restavracije in gostilne; 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij; 93.120 Dejavnost športnih klubov; 94.910 Dejavnost verskih organizacij | CDv(0,9/5/0,8);  | CDv(AE, D, G);  |
| ŠT-35 | PPIP |   |   | PC; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| ŠT-36 | PPIP | Na območju KD EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov na vplivnem območju EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. |   | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| ŠT-37 | PPIP |   | 49.3 Drug kopenski potniški promet | PC; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| ŠT-38 | PPIP | Na območju KD EŠD 20269 - Velika Štanga - Spomenik padlim v NOB (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. |   | PC; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| ŠT-39 | PPIP |   |   | SKs(0,6/10/0,3);  | SKs(AE, C, D);  |
| ŠT-4 | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V naravno vrednoto ni dovoljeno umeščanje novih objektov. |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| ŠT-40 | PPIP | Na območju KD EŠD 20068 - Velika Štanga - Gospodarsko poslopje na domačiji Velika Štanga 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Arhitekturno oblikovanje novih objektov se mora v neposredni bližini profane stavbne dediščine prilagoditi arhitekturi profane stavbne dediščine. | 93.120 Dejavnost športnih klubov | A(0,6/15/0,4);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-41 | PPIP | kmetijsko gospodarstvo z žago |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| ŠT-42 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-43 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| ŠT-44 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-45 | PPIP | Na območju KD EŠD 423 - Mala Štanga - Hiša Mala Štanga 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-46 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-48 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3); PC;  | A(AE, D); PC;  |
| ŠT-49 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-5 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-50 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| ŠT-51 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-52 | PPIP |   | 73.1 Oglaševanje | PC; A(0,6/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D); |
| ŠT-53 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| ŠT-54 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| ŠT-55 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| ŠT-56 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| ŠT-57 | PPIP |   |   | A(0/10/0,2);  | A(C);  |
| ŠT-58 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| ŠT-59 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-6 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-60 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-61 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| ŠT-62 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-63 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-64 | PPIP |   | 02.400 Storitve za gozdarstvo | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| ŠT-65 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-66 | PPIP | Na območju KD EŠD 20079 - Jastrebnik - Kašča na domačiji Jastrebnik 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| ŠT-67 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-68 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| ŠT-69 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-7, ŠT-8 | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih objektov.; V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija.Enota urejanja prostora posega na območje poplavne nevarnosti. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Izvajanje dejavnosti na poplavnem območju je potrebno prilagoditi pogojem in omejitvam, ki jih določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. Za vsak poseg na poplavnem območju, se mora predhodno pridobiti vodno soglasje/mnenje o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. Pred načrtovanimi posegi in gradnjo je potrebno izdelati hidrološko-hidravlično študijo in upoštevati vse razpoložljive podatke.  | 93.190 Druge športne dejavnosti | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| ŠT-70 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| ŠT-71 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| ŠT-72 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| ŠT-73 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| ŠT-74 | PPIP |   | 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| ŠT-75 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D); |
| ŠT-76 | PPIP |   |   | A(0/10/0,2);  | A(AE, C, D); |
| ŠT-77 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| ŠT-78 | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. V naravne vrednote ni dovoljeno umeščanje novih objektov.; V največji možni meri naj se ohranja lesnata vegetacija. |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D); |
| ŠT-79, ŠT-80, ŠT-81 | PPIP |  Na območju KD EŠD 19943 (A3) - Mala Štanga - Gradišče Kamplov hrib (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2565 - Velika Štanga - Cerkev sv. Antona (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20270 - Velika Štanga - Grob štirih padlih partizanov (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju KD EŠD 802 - Velika Štanga - Sušilnica pri hiši Velika Štanga 10 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8060 Štangarski potok, kjer se upošteva usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVLP 892 Pasja ulica, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. EUP se nahaja v območju NVLP 8061 Reka; na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. EUP meji na območje KD EŠD 423 - Mala Štanga - Hiša Mala Štanga 6 (režim: dediščina), kjer se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. |   | K2; PC; VC; G; PC(;  | K2; PC; VC; G; K1; PC;  |
| ŠT-82, ŠT-83 | PPIP | Na območju NVLP 8061 Reka je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote; na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. |   | VC; K2; G; PC; K1;  | VC; K2; G; PC; K1;  |
| ŠT-84 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| ŠT-85 | PPIP | Na teh zemljiščih je treba izvesti krčitev gozda in vzpostaviti kmetijsko dejansko rabo v roku 15 let po sprejemu tega akta. |   |  K2; |  K2; |
| ŠT-9 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| VT-1 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| VT-102, VT-103 | PPIP | Na območju KD EŠD 19958 (A1) - Javorje pri Litiji - Arheološko najdišče Pančičev vrh (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju NVDP 3699 Temenica - povirni del je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVDP 3699 Temenica - povirni del; na območju NVDP 3699 Temenica - povirni del je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Na območju KD EŠD 1542 (A1) - Leskovica pri Šmartnem - Prazgodovinsko gomilno grobišče (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na zemljiških parcelah št. 1720-del in 1722-del, obe k. o. Vintarjevec, ki segajo v območje KD EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju EUP se nahaja EPO 36200 Vintarjevec, kjer je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti. |   | K2; PC; K1; G; VC;  | K2; PC; K1; G; PC; VC; K2;  |
| VT-105 | PPIP |   |   | SP(0,6/10/0,3);  | SP(AE, D);  |
| VT-37, VT-38, VT-39, VT-40, VT-41, VT-42, VT-107 | PPIP |   |   | PC; Av(0,2/10/0,3) | PC; Av(CV);  |
| VT-108 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| VT-110 | OPPN |   |   | PC;  | PC;  |
| VT-12 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-14 | PPIP | Ne glede na določila faktorjev izrabe in zazidanosti ter ne glede na oblikovna merila je na parc. št. 942/5 k. o. Vintarjevec dovoljena novogradnja, prizidava in nadomestna gradnja lovskega doma Lovske družine Šmartno pri Litiji. | 01.700 Lovstvo | PC; SP(0,2/20/0,2);  | PC; SP(AE, D);  |
| VT-15 | OPPN | Na območju KD EŠD 20064 - Črni Potok pri Litiji - Grad Črni potok (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 29027 - Črni Potok pri Litiji -Arheološko najdišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.  | 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb; 94.200 Dejavnost sindikatov | SB(1,1/20/0,5); PC;  | SB(BV, BE, D, G); SB(AE, BE, D, G); PC;  |
| VT-16 | PPIP | Na območju KD EŠD 29027 - Črni Potok pri Litiji -Arheološko najdišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.  |   | SKs(0,6/10/0,3);  | SKs(AE, D);  |
| VT-17 | PPIP |   | 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| VT-18 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| VT-19 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| VT-2 | PPIP |   | 43.342 Pleskarska dela | SSs(0,5/10/0,3); PC;  | SSs(AE, D); PC;  |
| VT-20 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-21 | PPIP |   |   | A(0,2/10/0,3);  | A(AE, C, D, CV);  |
| VT-22 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-24 | PPIP | Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov v severozahodnem delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. |   | SKs(0,8/10/0,3); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| VT-27 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Dopustna je naslednja izraba prostora: FZ:0,6, BDP 10% | 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah | PC; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| VT-28 | PPIP | Na območju KD EŠD 19952 - Vintarjevec - Arheološko najdišče Gradišče (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Posegi v gozdni rob in gozd niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Območje ekstenzivnih travniških sadovnjakov v osrednjem (severnem) delu EUP naj se ohranja. Vanje ni dovoljeno umeščati novih objektov. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. | 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila | PC; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| VT-29 | PPIP | V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Na obstoječe odprtine cerkve naj se ne namešča žičnatih mrež ali polken z režami, ki so manjše od 50 x 15cm. Pri vzdrževalnih in rekonstrukcijskih delih na objektih je potrebno izvajanje del prilagoditi življenjskemu ciklusu netopirjev. Obnovitvena dela naj potekajo v času med 1. septembrom in 15. aprilom. Pred začetkom izvajanja del se morajo izvajalci posvetovati z območno službo za varovanje narave. Objektov naj se ne osvetljuje. Javna razsvetljava naj bo minimalna. V kolikor je to nujno zaradi varnosti, naj bo osvetlitev minimalna in v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 109/2007). Prednostno naj se uporabljajo svetlobna tipala. Prometne infrastrukture naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti pod pogoji Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 109/2007). |   | CDv(0/0/1); SKs(0,6/15/0,4);  | CDv(G); SKs(AE, C, D);  |
| VT-3 | PPIP |   | 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| VT-30 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. | 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva | PC; SKs(0,6/15/0,4);  | PC; SKs(AE, C, D);  |
| VT-31 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-32 | PPIP | Na območju KD EŠD 20268 - Vintarjevec - Spominska plošča kurirjem javke TV-3 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje memorialne dediščine. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-33 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| VT-34 | PPIP | Na območju KD EŠD 20067 - Vintarjevec - Hiša Vintarjevec 6 (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine. Na objektu je v primeru dotrajanosti dopustna zamenjava slamnate kritine. |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-35 | PPIP | Na območju NVLP 8058 Vintarjevec - mokrišče je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekosistemske naravne vrednote. V naravno vrednoto ni dovoljeno umeščati novih objektov. |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-36 | PPIP | Na območju KD EŠD 2548 - Črni Potok pri Litiji - Cerkev Povišanja sv. Križa v Brezju (režim: dediščina in vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. |   | PC; A(0,8/0/0,8); CDv(0/0/1);  | PC; A(AE, C, D); CDv(G);  |
| VT-4 | PPIP |   | 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; oddelek 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti; 56.101 Restavracije in gostilne | SSs(0,5/10/0,3); PC;  | SSs(AE, D); PC;  |
| VT-43 | PPIP | Na območju KD EŠD 19946 - Podroje - Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| VT-44 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3); PC;  | A(AE, D); PC;  |
| VT-45 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| VT-46 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| VT-47 | PPIP |   |   | SP(0,2/20/0,2); PC;  | SP(AE, D); PC;  |
| VT-48 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| VT-49 | PPIP | Na območju KD EŠD 19946 - Podroje - Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. |   | SKs(0,6/15/0,4); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| VT-5 | OPPN |   |   | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| VT-50 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. |   | A(0,6/10/0,3); PC;  | A(AE, D); PC;  |
| VT-51 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-52 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. Posegi v gozdni rob in gozdove niso dovoljeni, razen za gozdnogospodarska dela v skladu z Gozdnogospodarskim načrtom. Umeščanje objektov je dovoljeno ob obstoječe objekte in zgolj za namene kmetijstva s potrdilom kmetijske svetovalne službe o potrebah širitve obravnavane kmetije. |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-53 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-54 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-55 | PPIP | Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Pri ureditvi zunanjih površin novo zgrajenega objekta naj se uporabijo le popolnoma zasenčena svetila oz. taka svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico. Zunanja svetila naj imajo po možnosti vgrajen senzor za samodejni vklop in izklop. Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Lesnato vegetacijo med objekti naj se ohranja. V kolikor to ni mogoče naj se drevesa nadomešča s starimi sortami sadnih dreves. |   | SKs(0,6/15/0,4); SKs; PC;  | SKs(AE, C, D); SKs; PC;  |
| VT-56 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-57 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-58 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| VT-59 | PPIP | Območja stavbnih zemljišč EUP ni dopustno povečevati v smeri proti S zaradi poseganja v območje DLN Krško - Beričevo. | 49.410 Cestni tovorni promet; na zemljiški parceli št. 1240/4, k.o. Vintarjevec - 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil | SKs(0,6/15/0,4); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| VT-6 | PPIP |   | 93.190 Druge športne dejavnosti | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| VT-60 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-61 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-62 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-63 | PPIP |   |   | A(0,6/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| VT-64 | PPIP |   |   | A(0,5/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| VT-65 | PPIP |   |   | A(0,5/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| VT-66 | PPIP |   |   | A(0,5/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| VT-67 | PPIP |   |   | A(0,5/10/0,3);  | A(AE, D);  |
| VT-68 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-69 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-7 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-70 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-71 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-72 | PPIP |   | 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje.; V enoti se nahaja obstoječi gasilski dom. | CDi(0,8/20/0,4);  | CDi(G);  |
| VT-73 | PPIP |   |   | SSs(0,5/10/0,3);  | SSs(AE, D);  |
| VT-74 | PPIP |   |   | SKs(0,6/15/0,4); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| VT-75 | PPIP | Na območju KD EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne dediščine EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. | 93.120 Dejavnost športnih klubov; 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij | SKs(0,6/15/0,4); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| VT-76 | PPIP | Na območju KD EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: dediščina) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine. - Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne dediščine EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. |   | CDv(0/0/0,9);  | CDv(G, AE, D);  |
| VT-77 | PPIP |   |   | ZK(0/20/0,2);  | ZK(G);  |
| VT-78 | PPIP | Na območju KD EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. - Pri gradnji novih objektov v neposredni bližini enote kulturne dediščine EŠD 1869 - Javorje pri Litiji - Cerkev Marijinega vnebovzetja je potrebno upoštevati značilne poglede na cerkev in jih varovati. | 56.101 Restavracije in gostilne; 84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah | SKs(0,6/15/0,4);  | SKs(AE, C, D);  |
| VT-79 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-80 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| VT-81 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| VT-82 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| VT-83 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-84 | PPIP |   |   | SKs(0,6/10/0,3);  | SKs(AE, C, D);  |
| VT-85 | PPIP |   |   | SKs(0,8/10/0,3); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| VT-86 | PPIP |   |   | SKs(0,6/10/0,3); PC;  | SKs(AE, C, D); PC;  |
| VT-87 | PPIP |   |   | PC; A(0,6/10/0,3);  | PC; A(AE, D);  |
| VT-88 | PPIP |   | 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| VT-89 | PPIP |   |   | PC; A(0,8/10/0,3);  | PC; A(AE, C, D);  |
| VT-90 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-91 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-92 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3);  | A(AE, C, D);  |
| VT-93 | PPIP |   |   | A(0,8/10/0,3); PC;  | A(AE, C, D); PC;  |
| VT-94, VT-95 | OPPN |   |   | LN;  | LN;  |
| VT-96, VT-97, VT-98 | PPIP | V EUP se nahaja KD EŠD 2548 - Črni Potok pri Litiji - Cerkev Povišanja sv. Križa v Brezju (režim: vplivno območje), kjer se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 20064 - Črni Potok pri Litiji - Grad Črni potok (režim: vplivno območje), se upošteva usmeritve za varovanje profane stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19946 (A 1, 3) - Podroje - Arheološko najdišče Roje (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 19952 (A 1, 3) - Vintarjevec - Arheološko najdišče Gradišče (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju KD EŠD 2551 - Vintarjevec - Cerkev sv. Petra (režim: vplivno območje) se upošteva usmeritve za varovanje sakralne stavbne dediščine in kulturne krajine. Na območju KD EŠD 19654 (A1) - Vintarjevec - Prazgodovinska gomila (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). Na območju EPO 36200 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekološko pomembnih območij. Na območju NVLP 892 Pasja ulica je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo površinske geomorfološke naravne vrednote ter hidrološke in ekosistemske naravne vrednote. Del EUP se nahaja v območju NVLP 8058 Vintarjevec - mokrišče; na območju NVLP 8058 Vintarjevec - mokrišče je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo ekosistemske naravne vrednote. Na območju pPosVO SI3000159 Vintarjevec je potrebno upoštevati usmeritve za varstvo posebnih varstvenih območij (Natura 2000). V Natura območju in območju daljinskega vpliva naj se ob morebitni rekonstrukciji in širitvi ceste v največji možni meri ohranja obrežna vegetacija ob potokih. Cest naj se ne osvetljuje, razen v kolikor je to nujno zaradi prometne varnosti. Na območju KD EŠD 29027 - Črni Potok pri Litiji -Arheološko najdišče Grad Črni potok (režim: arheološko najdišče) se upošteva usmeritve za varovanje arheološke dediščine.  |   | K2; PC; K1; VC; G;  | K2; PC; K1; VC; G;  |